**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ, ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, ПЛАНИРУЮЩИХ И УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ**

**Правоустанавливающие документы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документации** | **Руководящий документ** | **Пояснение**  |
|  | Договор аренды или свидетельство о собственности на занимаемую площадь | ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»;ПРИКАЗ МЧС России от 28 июня 2012 г. N 375 **«**Об утверждении административного регламента министерства российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» |  |
|  | Уставные документы и банковские реквизиты |
|  | Приказ о назначение генерального директора |
|  | Доверенностьна уполномоченного лица о представление интересов организации в органах государственного пожарного надзора |

**Документы образующиеся в процессе деятельности организации**

| **№ п/п** | **Наименование документации** | **Руководящий документ** | **Пояснение** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Декларация пожарной безопасности | Статьи 6 и 64Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» |  |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности для объекта, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения | п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее – ППР-2012) | Инструкция о мерах ПБ разрабатывается для каждой организации. Требования к содержанию Инструкций о мерах пожарной установлены разделом XVIII ППР-2012. См. также п. 14 ППР-2012 |
|  | Распорядительный документ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте | п.4 ППР-2012 | Если в организации одно юр.лицо (например ИП), то в распорядительном документе обязанности по обеспечению требований ПБ возлагаются на это лицо |
|  | Распорядительный документ о создании пожарно-технической комиссии | п.5 ППР-2012 | Если пожарно-техническая комиссия создана. Ее создание является правом, а не обязанностью руководителя организации. Пожарно-техническая комиссия может создаваться, как правило, на производственных объектах, объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей |
|  | Распорядительные документы, регламентирующие порядок обучения работников мерам пожарной безопасности (порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума) | п.3 ППР-2012;п.п. 6, 12, 17, 22, 36, 39, 40, 43 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (далее – НПБ 645-2007) |  |
|  | Удостоверения о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума на лиц ответственных за пожарную безопасность (не старше 3 лет) и протоколы о прохождении обучения | Приказ МЧС № 645 от 12.12.2007 г. «Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | Обучение и выдачу удостоверений проводят организации имеющие лицензию на образовательную деятельность |
|  | Журнал о прохождении инструктажей по пожарной безопасности | Приказ МЧС № 645 от 12.12.2007 г. «Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» |  |
|  | Журнал регистрации первичных средств пожаротушения (огнетушителей) | п.478 ППР-2012; п.4.1.33 СП 9.13130.2009 |  |
|  | Паспорта на огнетушители или акты проведения перезарядки | п.475 ППР-2012; п.4.1.33 СП 9.13130.2009 |  |
|  | Сертификаты соответствия на применяемые на объекте первичные средства пожаротушения | п.70 ППР-2012 |  |
|  | Проектная документация на смонтированные на объекте защиты системы: - автоматической пожарной сигнализации;- автоматического тушения пожара; - оповещения и управления эвакуацией при пожаре; - противодымной защиты (далее – системы противопожарной защиты, системы пожарной автоматики). | п. 1.5.1 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; п. 38.9Методических рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля», утвержденных ВНИИПО МВД России 31.12.1998 г. (далее – МР АСПТ и ПС) | Если таковые системы и проекты имеются и если руководитель организации считает необходимым или целесообразным придерживаться полностью или частично положений, изложенных в РД 009-01-96 и МР АСПТ и ПС |
|  | Акты приемки установок пожарной автоматики в эксплуатацию | п. 1.5.1 РД 009-01-96; п. 35.7МР АСПТ и ПС | По каждой из смонтированных на объекте защиты систем. Если таковые системы и проекты имеются и если руководитель организации считает необходимым или целесообразным придерживаться полностью или частично положений, изложенных в РД 009-01-96 и МР АСПТ и ПС. Примерная форма акта приведена в приложении № 4 к РД 009-01-96. Требования к содержанию акта приведены также в приложении 32 кМР АСПТ и ПС |
|  | Договор на осуществление технического обслуживания и ремонта систем противопожарной защиты или документы, подтверждающие наличие собственного, специально обученного персонала | п.п. 4.5.1, 4.5.2 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; п.п. 1.1.9, 1.3.1, 1.5.1, 4.4 РД 009-01-96; п. 1.6 РД 009-02-96; п.п. 38.5, 38.9 МР АСПТ и ПС | Если таковые системы имеются и если руководитель организации считает необходимым или целесообразным придерживаться полностью или частично положений, изложенных в ГОСТ Р 54101-2010, РД 009-01-96, РД 009-02-96 иМР АСПТ и ПС |
|  | Протоколы периодических испытаний систем противодымной вентиляции | п. 3.5 ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний» | При наличии систем противодымной вентиляции. Форма протокола испытаний систем противодымной вентиляции приведена в приложении А ГОСТ Р 53300-2009 |
|  | Акты (протоколы, журнал) проверок пожарных гидрантов | п. 55 ППР-2012; п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009-83\* | В случае, если на балансе организации имеются пожарные гидранты |
|  | Акты (протоколы, журнал) проверок внутренних пожарных кранов | п. 55 ППР-2012; п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009-83\* | Если есть внутренние пожарные краны. Рекомендуемые формы документов, заполняемых по результатам проверок, приведены в приложениях В – Д к «Методике испытаний внутреннего противопожарного водопровода», ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2005 |
|  | Акты, протоколы, заключения по результатам проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий, а также по результатам проведения ежегодных обследований целостности конструкций лестниц и ограждений | п.24 ППР-2012; п.6.1.4 ГОСТ Р 53254—2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» | Если таковые лестницы и ограждения имеются. Рекомендуемую форму протокола испытаний лестниц см. в приложении Е к ГОСТ Р 53254—2009 |
|  | Акты, протоколы, заключения по результатам проведения проверок качества огнезащитной обработки (пропитки) | п.21 ППР-2012 | В случае, если на объекте имеются строительные конструкции, отделочные или теплоизоляционные материалы, воздуховоды, опоры оборудования и эстакад, подвергнутые огнезащитной обработке (пропитке) |
|  | Планы эвакуации людей при пожаре | п.7 ППР-2012; п.1.10 ГОСТ 12.4.009-83\* «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» | Должны разрабатываться на объектах с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек |
|  | План расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожара | п.247 ППР-2012 | На транспортных предприятиях, в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц |
|  | План эвакуации экспонатов и других ценностей из музея, картинной галереи, или план эвакуации животных из цирка и зоопарка в случае пожара | п.106 ППР-2012 | В культурно-просветительных и зрелищных учреждениях |
|  | Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. На объектах с ночным пребыванием людей – о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время | п.п.9, 12 ППР-2012 | На объектах с массовым и (или) с ночным пребыванием людей |
|  | Технические заключения (отчеты) о результатах определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, классов пожароопасных и взрывоопасных зон | п.20 ППР-2012 | Если такие работы проводились, а также если указанные сведения отсутствуют в проектной документации |
|  | Сертификаты пожарной безопасности (или другая техническая документация, содержащая показатели пожарной опасности) на материалы, применяемые для отделки путей эвакуации и помещений | п.33 ППР-2012 | Если для отделки путей эвакуации не применены заведомо негорючие материалы (бетон, кирпич, металл, стекло, керамическая плитка, керамогранит и т.п.) |

**Полный перечень необходимой документации зависит от функционального назначения объекта защиты**